{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["污水连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"污水连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[6,0,8,0],[6,2,8,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,8,7],[7,1,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["污水连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司"]
["监控点名称：","污水排放口"]
["监测时间：","2022-04"]
["导出时间：","2022-05-04 09:10:35"]
[]
["监测时间","污水排放量","PH值","COD","COD","氨氮","氨氮","生产设施工况"]
[null,"t",null,"浓度","排放量","浓度","排放量"]
[{"$nulls":3},"mg/L","kg","mg/L","kg"]
["01日",40.8334,7.827956,163.562416,6.744,11.961474,0.48603,"正常生产"]
["02日",27.5966,7.835415,165.991,4.607,11.94322,0.32244,"正常生产"]
["03日",38.2,7.739285,222.42475,9.872,12.376599,0.50873,"正常生产"]
["04日",32.4625,7.552808,287.832,8.119,15.971014,0.55186,"正常生产"]
["05日",36.5234,7.612543,191.730833,6.534,16.520387,0.59908,"正常生产"]
["06日",40.7162,7.712344,180.528125,7.515,16.843427,0.69503,"正常生产"]
["07日",16.0212,7.651385,179.740583,2.81,18.123818,0.30851,"正常生产"]
["08日",37.6007,7.642968,182.094541,6.802,19.008215,0.73433,"正常生产"]
["09日",40.3432,7.678664,177.425208,7.311,19.8076,0.78185,"正常生产"]
["10日",37.4282,7.740455,184.396583,7.164,19.529485,0.72009,"正常生产"]
["11日",29.0778,7.689717,196.245,5.721,19.721755,0.58167,"正常生产"]
["12日",31.7422,7.684289,179.265791,5.619,20.265761,0.63647,"正常生产"]
["13日",30.8368,7.701267,173.077416,5.32,19.740072,0.60587,"正常生产"]
["14日",27.3668,7.645135,172.157458,4.724,17.940895,0.46111,"正常生产"]
["15日",31.1164,7.597251,176.970082,5.453,16.871498,0.52943,"正常生产"]
["16日",31.5508,7.602486,174.807083,5.683,16.820769,0.52087,"正常生产"]
["17日",39.7078,7.663678,188.74075,7.605,15.858645,0.59155,"正常生产"]
["18日",42.771,7.725484,172.503541,6.521,13.048161,0.53981,"正常生产"]
["19日",45.3982,7.668672,134.143791,6.004,13.115674,0.61522,"正常生产"]
["20日",38.2074,7.593898,142.871666,5.648,12.675839,0.47128,"正常生产"]
["21日",51.6771,7.566176,152.740541,8.114,12.326499,0.6501,"正常生产"]
["22日",40.1253,7.597891,165.322041,6.806,12.572512,0.49367,"正常生产"]
["23日",30.3063,7.558863,187.12425,6.006,12.679358,0.39047,"正常生产"]
["24日",42.5038,7.600749,209.262791,8.983,15.483352,0.71261,"正常生产"]
["25日",24.6437,7.581519,212.268375,5.167,16.682407,0.39771,"正常生产"]
["26日",40.5052,7.490943,224.714916,9.427,16.50178,0.7298,"正常生产"]
["27日",22.1362,7.477114,218.617333,5.012,17.61219,0.3242,"正常生产"]
["28日",30.7513,7.386797,237.284958,7.069,12.341281,0.35648,"正常生产"]
["29日",27.246,7.443192,223.896125,6.014,10.487624,0.25824,"正常生产"]
["30日",20.7494,7.53536,223.458333,4.736,8.360533,0.16252,"正常生产"]
["最小值",16.0212,7.386797,134.143791,2.81,8.360533,0.16252,""]
["最大值",51.6771,7.835415,287.832,9.872,20.265761,0.78185,""]
["平均值",34.20483,7.62681,190.039942,6.437,15.439728,0.524567,""]
["排放总量",1026.1449,"-","-",193.11,"-",15.73703,""]